ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и отопительной печи – одна из основных причин возникновения пожара в зимний период. Пожар может возникнуть от невыключенного электроутюга, электрокамина. Особое внимание нужно уделять отопительным приборам. В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, квартир необходимо помнить:

- электрооборудование и электроприборы в доме должны содержаться в исправном состоянии;

- электрические плитки и другие нагревательные приборы должны применяться только на огнестойком основании;

- нельзя допускать установки нагревательных приборов близко к легковозгораемым предметам;

- при пользовании электрическими нагревательными приборами недопустимо оставлять их без надзора или поручать наблюдение за ними детям;

- при уходе из помещения или в ночные часы нагревательные приборы должны быть отключены.

Для граждан, проживающих в частном секторе, необходимо обратить внимание на состояние печного отопления. При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами запрещается:

- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправности в дверцах;

- растапливать печи легковоспламеняющимися горючими жидкостями (бензин, керосин);

- топить печь с открытой дверцей;

- перекаливать печи, а так же сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;

- оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

Также покидая дачный участок необходимо потушить огонь в печи, убрать находящуюся внутри золу, выключить все электрооборудование. Задержитесь на 30 минут – не спешите уходить.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ.

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

в) наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования.

г) исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

- при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже;

- при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

- запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.